
**1.** La salida de un generador de ca tiene un valor máximo de 250 V. ¿A qué ángulo el valor instantáneo es igual a 75 V?

**7.** Determine las corrientes de línea en la figura 21-36.



**13.** Determine los voltajes de línea y las corrientes de carga para el sistema de la figura 21-41.

